**鲁中水泥旋窑余热发电锅炉更换过热器参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 4500t/d旋窑生产线 | 锅炉：QC70/500-42.85（4）-2.3（0.15）/380（160）； |  |
| 锅炉厂家 | 湖南衡阳长宏锅炉有限公司 |  |
| 过热器 | 窑头ASH过热器 |  |
| 更换部分 | 高温段过热器翅片管（高过） |  |
| 材 质 | 12Cr1MoVG |  |
| 蒸发量 | 42.85t/h |  |
| 压 力 | 2.3Mpa |  |
| 温 度 | 380℃ |  |
| 重 量 | 约23吨 |  |
| 翅片管管径 | φ38mmX4.5mm |  |
| 翅 片 | φ74mmX1.2mm | 间距6mm |

备注：本次锅炉过热器更换**高温段**，相关参数达到以上指标要求，报价涵盖拆除安装、运输费及相关检验费，开具全额增值税发票，如有需要，我公司提供相关图纸。