# 水泥磨内备件报价说明

一、各单位磨机规格：

铜陵，￠4.2×13中信重工，

兴化，￠4.2×13 江苏鹏飞

台州，￠4.2×13中信重工

怀宁×2，￠4.2×13中信重工

颍上×2，￠4.2×13中信重工、浙江同力

新疆乌苏，￠4.2×13 浙江同力

九江，￠3.8×13.3 江苏海建

二、招标备件主要为衬板、隔仓板及防堵免清理出磨蓖板。

三、合同技术要求：

1. 衬板、隔仓板要求材质为铬钼合金，使用寿命不低于三年。

合金化学成份表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Cr | Mo | Ni | W | Mn | Si | P | S | Re |
| 0.35~0.45 | 1.8~3.5 | 0.1~0.3 | 微量 | 微量 | 0.6~0.9 | 0.3~0.6 | ＜0.035 | ＜0.025 | 微量 |

1. 防堵免清理出料蓖板要求为组合防堵式，通风面积不低于原面积，与磨机原先的蓖板支架配套，采用蓖板架（铸钢合金）与筛网片（1Cr18Ni9Ti）组合体结构，合成蓖板使用寿命大于12个月。不锈钢筛网片厚度要求不小于5mm，中心筛板不锈钢厚度要求不小于8 mm。

四、合同付款方式：

1. 出料蓖板付款，合同签订20%，交货40%，出料蓖板安装完毕验收合格20%，一年质保期满20%。
2. 普通合金付款，合同签订20%，交货60%，二年质保期满20%

五、投标报价及供货要求：

1. 投标保证金10万元，在合同签订后转化为质量保证金，开台供货后付清。
2. 普通合金的衬板和隔仓板按吨报价，过磅结算。
3. 防堵免清理出料蓖板根据磨机规格标注总重量后按套报价。
4. 防堵免清理出料蓖板的备件单独报价，主要分蓖板（五组份或四组份）、不锈钢筛网片、中心筛板。
5. 所供蓖板、衬板及出料蓖板配套联接螺栓按所需量的110%供货，报价包含在产品中，不单独报价。
6. 报价结束后，九江备件在七天内签订合同并付款，合同签订二十天后开始供货。其余在一个月内签订合同。
7. 产品运输到指定地点（新疆运费单独结算），根据需要提供现场安装技术指导。
8. 有相应技术资质请传zb@sfsn.cn邮箱

六、报价表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 报 价 表 |
| 名称 | 厂家 | 规格 | 整套报价 | 套重量 | 蓖板一 | 蓖板二 | 蓖板三 | 蓖板四 | 蓖板五 | 筛网片 | 中心筛网片 |
| 出磨蓖板 | 中信重工 | ￠4.2×13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 出磨蓖板 | 江苏鹏飞 | ￠4.2×13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 出磨蓖板 | 浙江同力 | ￠4.2×13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 出磨蓖板 |  江苏海建 | ￠3.8×13.3  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 铬钼合金 | 元/吨 | 　 | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 报价单位：日 期： |