**询报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| 询价单位：惠州华润建材限公司 | 报价单位： |
| 联系人：蓝远娣 | 联系人： |
| 联系电话：13829960711 | 联系电话： |
| 传真： -- | 传真： |
| 邮箱：LANYUANDI@crcement.com | 邮箱：  |

本公司需进行2020年度环境监测项目，现请贵公司按如下条款及要求报价：

1、货物需求及报价：

报价要求：☑全部报价（如报价不全则无效）□部分报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品类别 | 检测类型 | 检测项目（参数） | 采样点位 | 点位数量 | 单价 | 频次（次/天） | 小计（元） | 备注 |
| Test Type | Test Ltem |
| 1 | 无组织废气 | 厂界 | TSP、PM10、PM2.5 | 厂界上风向参照点1# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界下风向参照点2# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界下风向参照点3# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界下风向参照点4# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 厂内 | TSP | 搅拌楼操作间监测点5# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 办公楼监测点6# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 宿舍监测点7# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 骨料堆场监测点8# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 搅拌楼计量层监测点9# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 搅拌楼搅拌层监测点10# | 1 | 　 | 2次/1年 | 　 | 　 |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼、夜间 | 厂界东外1米处N1 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界南外1米处N2 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界西外1米处N3 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 厂界北外1米处N4 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 环境噪声 | 昼、夜间 | 食堂监测点N5 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 办公楼监测点N6 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 宿舍监测点N7 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 骨料堆场监测点N8 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 搅拌楼操作间监测点N9 | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 3 | 生活废水 | 生活废水 | Ph值化学需氧量CPD生化需氧量BOD5氨氮总磷阴离子表面活性剂动植物油/ | 1 | 　 | 1次/1年 | 　 | 　 |
| 总合计 | 　 | 　 |
| 优惠价（含税） | 　 | 　 |

2、技术指标及质量要求：资质文件齐全在有效期内。

3、服务地点：惠州华润建材有限公司厂区内。

4、到场采样时间需提前预约，具体到场时间需电话确定；现场采样期间，客户应指派1名以上协助人员，若有三废项目还应提供一份最新环境影响审查批复意见；

5、服务周期：采样后10--20个工作日出报告；加急服务周期为：1）采样后6--9个工作日出报告，加急服务加收30%测试费；2）采样后3--5个工作日出报告，加急服务加收50%测试费；

6、检测费用需在电子档报告确认后付完全款，可使用现金或转账方式支付：

7、报价文件提交日期：2020年7月25日前，逾期无效。

说明：1、请勿随意更改以上条款内容，如有异议，请与询价单位联系！

 2、报价后请将报价单装好密封，在密封袋边缝上盖章，然后快递至华润混凝土（惠州）有限公司。

询价单位：（经办人签字） 报价单位(盖章)：

2020年 月 日 2020 年 月 日